Partida
01.01.01.01
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
m2/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
88.70
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.0667
24.91
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
1.0667
17.77
16.66
PEON
42.68
Materiales
pln
0201010045
0.2000
21.04
105.20
TECHO ALUZING TR-4XG0.25MM 3.66X1.10
kg
0204120001
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
p2
0231010001
0.8800
4.22
4.80
MADERA TORNILLO
pln
02310500010001
0.1840
6.07
32.97
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
p2
0231090003
2.8300
12.11
4.28
MADERA DE CEDRO
43.89
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
2.13
42.68
HERRAMENTAS MANUALES
2.13
Partida
01.01.01.02
ALQUILER DE SS.HH PROVISIONALES
mes/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : mes
900.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
mes
02903200090045
3.0000
900.00
300.00
BAÑO PORTATIL
900.00
Partida
01.01.01.03
CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY
m/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m
62.62
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
0.0800
1.33
16.66
PEON
1.33
Materiales
kg
0204010008
0.1000
0.35
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
0204120001
0.0300
0.13
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
p2
0231010001
3.2500
15.60
4.80
MADERA TORNILLO
pln
0231050006
1.0400
44.62
42.90
TRIPLAY DE 4"x8"x6 mm
pza
02720100060006
0.0069
0.55
80.00
CANDADO DE BRONCE 60mm
CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR
61.25
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.04
1.33
HERRAMENTAS MANUALES
0.04
Partida
01.01.01.04
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3.60 m
und/DIA
2.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
996.16
2.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
4.0000
93.40
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
2.0000
36.88
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
0.5000
2.0000
33.32
16.66
PEON
163.60
Materiales
kg
0204120001
0.8000
3.59
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
m2
0228120021
8.6400
280.80
32.50
VINIL PAA GIGANTOGRAFIA
p2
0231010001
78.0000
374.40
4.80
MADERA TORNILLO
und
02310500010003
3.0000
126.87
42.29
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

und
0238010007
1.0000
2.10
2.10
LIJA
gal
0240020001
0.8000
44.80
56.00
PINTURA ESMALTE
832.56
Partida
01.01.01.05
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
4,808.85
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Equipos
he
0301000025
6.2500
50.0000
475.00
9.50
ANDAMIO METALICO
hm
0301100001
0.6250
5.0000
53.85
10.77
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm
0301140006
0.6250
5.0000
50.00
10.00
COMPRESORA NEUMATICA
hm
03011700020009
0.2500
2.0000
1,500.00
750.00
RETROEXCAVADORAS S/LLANTAS
hm
03012200030003
0.2500
2.0000
500.00
250.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4
hm
03012200040001
0.2500
2.0000
1,000.00
500.00
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
hm
0301220005
0.2500
2.0000
1,000.00
500.00
CAMION CISTERNA
hm
03012600010002
0.2500
2.0000
100.00
50.00
COMPRESORA DE AIRE
hm
03012700010006
0.2500
2.0000
50.00
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
hm
03012900010002
0.2500
2.0000
20.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
0.5000
4.0000
60.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4,808.85
Partida
01.01.01.06
FLETE TERRESTRE
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
20,509.23
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
glb
0203010007
1.0000
20,509.23
20,509.23
FLETE TERRESTRE
20,509.23
Partida
01.01.02.01
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA
600.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
1.88
600.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
3.0000
0.0400
0.67
16.66
PEON
hh
0101030000
1.0000
0.0133
0.31
23.35
TOPOGRAFO
0.98
Materiales
kg
0204120001
0.0500
0.22
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
p2
0231010001
0.0200
0.10
4.80
MADERA TORNILLO
m
0292010001
0.1900
0.38
2.00
CORDEL
0.70
Equipos
hm
0301000011
1.0000
0.0133
0.17
12.50
TEODOLITO
%mo
0301010045
3.0000
0.03
0.98
HERRAMENTAS MANUALES
0.20
Partida
01.01.03.01.01
DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO
m2/DIA
60.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
5.56
60.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0133
0.31
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1333
2.46
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
1.0000
0.1333
2.22
16.66
PEON
4.99
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.15
4.99
HERRAMENTAS MANUALES

hm
03012700010006
0.1250
0.0167
0.42
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
0.57
Partida
01.01.03.01.02
DESMONTAJE DE PORTON METALICO
und/DIA
5.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
66.70
5.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.1600
3.74
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
1.6000
29.50
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
1.0000
1.6000
26.66
16.66
PEON
59.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.80
59.90
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012700010006
0.1250
0.2000
5.00
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
6.80
Partida
01.01.03.01.03
DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS
m2/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
16.67
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0400
0.93
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.4000
7.38
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
1.0000
0.4000
6.66
16.66
PEON
14.97
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.45
14.97
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012700010006
0.1250
0.0500
1.25
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
1.70
Partida
01.01.03.01.04
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHOS-VIGAS Y VIGUETAS
m2/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
7.67
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0067
0.16
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.0667
1.23
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
4.0000
0.2667
4.44
16.66
PEON
5.83
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.17
5.83
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012700010006
1.0000
0.0667
1.67
25.00
MAQUINA DE SOLDAR
1.84
Partida
01.01.03.01.05
DESMONTAJE DE COBERTURA : ASBESTO - CEMENTO, CALAMINON, CALAMINA
m2/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
6.18
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0667
1.56
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
4.0000
0.2667
4.44
16.66
PEON
6.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.18
6.00
HERRAMENTAS MANUALES
0.18
Partida
01.01.03.01.06
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
und/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
27.48
12.0000
EQ.
MO.

Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.80
26.68
HERRAMENTAS MANUALES
0.80
Partida
01.01.03.01.07
DESMONTAJE DE LUMINARIAS
und/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
16.48
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.4000
6.66
16.66
PEON
16.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.48
16.00
HERRAMENTAS MANUALES
0.48
Partida
01.01.03.02.01
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO
m3/DIA
12.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
58.03
12.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6400
14.94
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.3200
5.33
16.66
PEON
20.27
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
2.03
20.27
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
0.5000
0.3200
8.00
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.5000
0.3200
27.73
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
37.76
Partida
01.01.03.02.02
DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO
m3/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
48.36
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.5333
12.45
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.2667
4.44
16.66
PEON
16.89
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
1.69
16.89
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
0.5000
0.2667
6.67
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.5000
0.2667
23.11
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
31.47
Partida
01.01.03.02.03
DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO
m3/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
62.07
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.0667
24.91
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.2667
4.44
16.66
PEON
29.35
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
2.94
29.35
HERRAMENTAS MANUALES

hm
03011400020002
0.5000
0.2667
6.67
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.5000
0.2667
23.11
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
32.72
Partida
01.01.03.02.04
DEMOLICION DE LOSA ALIGUERADA E=0.20m
m2/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
18.24
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0800
1.87
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
15.20
Equipos
%mo
0301010045
20.0000
3.04
15.20
HERRAMENTAS MANUALES
3.04
Partida
01.01.03.02.05
DEMOLICION DE VEREDAS
m2/DIA
75.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
9.67
75.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0003
0.1067
2.49
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.4997
0.0533
0.89
16.66
PEON
3.38
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.34
3.38
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
0.4997
0.0533
1.33
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.4997
0.0533
4.62
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
6.29
Partida
01.01.03.02.06
DEMOLICION DE PISO DE CONCETO INC.FALSO PISO
m2/DIA
75.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
9.67
75.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1067
2.49
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.0533
0.89
16.66
PEON
3.38
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.34
3.38
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
0.5000
0.0533
1.33
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.5000
0.0533
4.62
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
6.29
Partida
01.01.03.02.07
DEMOLICION DE PATIO - MATERIAL DE CONCRETO
m2/DIA
100.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
7.26
100.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0800
1.87
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
0.5000
0.0400
0.67
16.66
PEON
2.54
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.25
2.54
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
0.5000
0.0400
1.00
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm
03011400060003
0.5000
0.0400
3.47
86.67
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
4.72
Partida
01.01.03.02.08
DEMOLICION MUROS DE LADRILLO

m2/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
15.96
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0800
1.87
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
15.20
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
0.76
15.20
HERRAMENTAS MANUALES
0.76
Partida
01.01.03.02.09
DEMOLICION DE ESTRUCTURA - MATERIAL DE CONCRETO
m2/DIA
12.5000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
52.83
12.5000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0640
1.49
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
1.9200
31.99
16.66
PEON
33.48
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
3.35
33.48
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03011400020002
1.0000
0.6400
16.00
25.00
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
19.35
Partida
01.01.03.02.10
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
m3/DIA
400.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
15.73
400.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0200
0.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.0600
1.00
16.66
PEON
1.47
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.04
1.47
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301160005
1.0000
0.0200
4.20
210.00
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP,3YD3
hm
03012200040005
4.0000
0.0800
10.02
125.30
CAMION VOLQUETE 104-210HP X 6M3
14.26
Partida
01.02.01.01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
14,415.95
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
und
02670100010006
120.0000
2,400.00
20.00
CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS
und
0267020001
120.0000
295.20
2.46
LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA
und
0267030008
120.0000
397.20
3.31
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON
und
0267030009
120.0000
360.00
3.00
PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA) CON FILTRO
und
0267030010
60.0000
900.00
15.00
PROTECTOR DE PIEL
par
0267050001
100.0000
1,200.00
12.00
GUANTES DE CUERO
par
0267050006
100.0000
839.00
8.39
GUANTES DE JEBE
und
0267060018
60.0000
503.40
8.39
CHALECO REFLECTIVO
par
0267070007
60.0000
3,480.00
58.00
BOTAS DE JEBE
und
0267080002
15.0000
4,041.15
269.41
ARNES CON TRES ANILLO
14,415.95
Partida
01.02.01.02
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
3,128.20
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales

und
0267090016
2.0000
600.00
300.00
CAMILLA MOVIL PARA TOPICO
sem
02671000050001
3.0000
1,401.00
467.00
BOTIQUIN PARA LA OBRA
und
0267100012
2.0000
110.60
55.30
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)
und
0270110341
4.0000
1,016.60
254.15
REFLECTOR CON LAMPARA LES DE 108W
3,128.20
Partida
01.02.01.03
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
1,400.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
m
02041500020003
200.0000
1,080.00
5.40
MALLA DE SEGURIDAD PVC ALTA DENSIDAD ALTA DENSIDAD
50 YD
und
0267110001
2.0000
200.00
100.00
CINTA DE SEÑALIZACION
und
02901500080003
4.0000
120.00
30.00
CARTEL DE ADVERTENCIA DE 65CM
1,400.00
Partida
01.02.01.04
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
mes/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : mes
3,250.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
glb
0101010007
1.0000
2,500.00
2,500.00
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2,500.00
Materiales
glb
0207030002
1.0000
750.00
750.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
750.00
Partida
01.02.01.05
MECANISMOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
1,500.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
glb
0267050012
1.0000
1,500.00
1,500.00
MECANISMOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO
1,500.00
Partida
01.02.02.01
ELABORACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
glb/DIA
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
1,500.00
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
glb
0101010008
1.0000
1,500.00
1,500.00
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN COVID-19
1,500.00
Partida
01.02.02.02
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO
mes/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : mes
1,715.11
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
mes
0102020018
1.0000
1,000.00
1,000.00
PERSONAL DE LIMPIEZA
1,000.00
Materiales
m3
0207070001
6.0000
30.00
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
und
0267020001
6.0000
14.76
2.46
LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA
und
0267040011
60.0000
91.20
1.52
MASCARILLA DESCARTABLE
par
0267050006
8.0000
67.12
8.39
GUANTES DE JEBE
und
0267050013
1.0000
80.00
80.00
OVEROL DE PROTECCION
par
0267070007
2.0000
116.00
58.00
BOTAS DE JEBE
und
0279010048
5.0000
75.00
15.00
ALCOHOL 96° DE 1L

kg
0279010052
1.0000
25.00
25.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
und
0279010053
1.0000
150.00
150.00
MOCHILA DE DESINFECCION 20 LITROS
pqt
02901100020001
0.3300
14.85
45.00
BOLSA PARA BASURA 140 LITROS X 10 BOLSAS
und
02901300050009
1.0000
13.90
13.90
ESCOBAS CON MANGO PVC
und
0290130019
3.0000
25.50
8.50
DETERGENTE
pza
02903200090008
1.0000
11.78
11.78
BALDE PLASTICO PARA AGUA SIN TAPA 5 gl
715.11
Partida
01.02.02.03
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
glb/DIA
1.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
500.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
glb
02901500080004
1.0000
500.00
500.00
AFICHE NORMATIVO
500.00
Partida
01.02.02.04
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO
DE TRABAJO
und/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
110.00
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
und
02700101050007
1.0000
110.00
110.00
PRUEBAS RAPIDAS PARA DESPISTAJE DE COVID-19
110.00
Partida
01.02.02.05
LIAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
mes/DIA
Rendimiento
Costo unitario directo por : mes
288.40
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
m3
0207070001
1.0000
5.00
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
mes
0247050004
1.0000
200.00
200.00
LAVADERO PORTATIL METALICO
und
02901300080002
2.0000
23.40
11.70
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. PARA DISPENSADOR
rll
02901300130007
15.0000
60.00
4.00
PAPEL TOALLA EN ROLLO JUmBO NATURAL LISO X 300 m
288.40
Partida
01.02.02.06
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
glb/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : glb
1,605.77
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
glb
0267130005
1.0000
46.53
46.53
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE
DESINFECCION
glb
0267130006
1.0000
200.00
200.00
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO
glb
0267130007
1.0000
650.00
650.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y MOBILIARIO PARA
TOPICO
und
0267130008
1.0000
650.00
650.00
PULVERIZADOR DE MANO DE 5.0 LITROS
und
0267130009
1.0000
59.24
59.24
BANDEJA DE DESINFECCION PARA CALZADO
1,605.77
Partida
01.02.02.07
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (30 PERSONAS)
día/DIA
25.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : día
45.60
25.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Materiales
und
0267040011
30.0000
45.60
1.52
MASCARILLA DESCARTABLE
45.60
Partida
01.03.01
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA

m3/DIA
300.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
7.67
300.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0267
0.62
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.0267
0.49
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
2.0000
0.0533
0.89
16.66
PEON
2.00
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.06
2.00
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301160005
1.0000
0.0267
5.61
210.00
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP,3YD3
5.67
Partida
01.03.02
NIVELACIÓN,Y COMPACTADO DE TERRENO
m2/DIA
80.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
14.13
80.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.2500
0.0250
0.58
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.1000
1.67
16.66
PEON
2.25
Materiales
m3
0207040001
0.2400
10.78
44.92
MATERIAL GRANULAR
10.78
Equipos
%mo
0301010045
1.0000
0.02
2.25
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301100001
1.0000
0.1000
1.08
10.77
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
1.10
Partida
01.03.03
EXCAVACION PARA PLATEA DE CIMENTACIÓN
m3/DIA
225.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
9.75
225.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.5000
0.0178
0.42
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.1067
1.78
16.66
PEON
2.20
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.07
2.20
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301160005
1.0013
0.0356
7.48
210.00
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP,3YD3
7.55
Partida
01.03.04
EXCAVACIÓN PARA VIGA DE CIMENTACIÓN
m3/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
45.76
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
2.6667
44.43
16.66
PEON
44.43
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.33
44.43
HERRAMENTAS MANUALES
1.33
Partida
01.03.05
EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS
m3/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
45.76
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
2.6667
44.43
16.66
PEON
44.43

Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.33
44.43
HERRAMENTAS MANUALES
1.33
Partida
01.03.06
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS
m3/DIA
3.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
45.76
3.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010005
1.0000
2.6667
44.43
16.66
PEON
44.43
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.33
44.43
HERRAMENTAS MANUALES
1.33
Partida
01.03.07
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MAT/AFIRMADO
m3/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
76.89
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.2500
0.1000
2.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
0.8000
13.33
16.66
PEON
15.67
Materiales
m3
0207040001
1.2500
56.15
44.92
MATERIAL GRANULAR
m3
0290130022
0.2000
0.60
3.00
AGUA
56.75
Equipos
%mo
0301010045
1.0000
0.16
15.67
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301100001
1.0000
0.4000
4.31
10.77
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
4.47
Partida
01.03.08
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MAT/PROPIO SELCCIONADO
m3/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
23.43
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
0.1000
0.0533
1.24
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
2.0000
1.0667
17.77
16.66
PEON
19.01
Materiales
m3
0290130022
0.2000
0.60
3.00
AGUA
0.60
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
0.95
19.01
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301100001
0.5000
0.2667
2.87
10.77
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
3.82
Partida
01.03.09
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
m3/DIA
400.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
15.73
400.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0200
0.47
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
3.0000
0.0600
1.00
16.66
PEON
1.47
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.04
1.47
HERRAMENTAS MANUALES
hm
0301160005
1.0000
0.0200
4.20
210.00
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP,3YD3
hm
03012200040005
4.0000
0.0800
10.02
125.30
CAMION VOLQUETE 104-210HP X 6M3

14.26
Partida
01.04.01.01
SOLADO DE CONCRETO  C:H 1:12 e=0.10m
m2/DIA
70.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
29.90
70.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.1143
2.67
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.1143
2.11
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
0.6857
11.42
16.66
PEON
16.20
Materiales
m3
0207030001
0.1200
5.64
47.00
HORMIGON
bol
0213010007
0.2800
5.86
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
11.50
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.49
16.20
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.1143
1.71
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.20
Partida
01.04.02.01
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G
m3/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
204.03
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.5000
0.6000
11.06
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
2.4000
39.98
16.66
PEON
hh
01010100060002
1.0000
0.4000
9.34
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
69.72
Materiales
m3
0207010006
0.6000
30.51
50.85
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
0207030001
0.6000
28.20
47.00
HORMIGON
m3
0207070001
0.1050
0.53
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
3.2000
66.98
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
126.22
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
2.09
69.72
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.4000
6.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
8.09
Partida
01.04.03.01
FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON E=4''
m2/DIA
120.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
29.99
120.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
0.1333
3.11
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.0667
1.23
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
0.4000
6.66
16.66
PEON
11.00
Materiales
m3
0207030001
0.1450
6.82
47.00
HORMIGON
m3
0207070001
0.0160
0.08
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
0.5000
10.47
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
p2
0231010001
0.0600
0.29
4.80
MADERA TORNILLO
17.66
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.33
11.00
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.0667
1.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
1.33

Partida
01.04.04.01.01
CONCRETO EN ZAPATAS f´c = 210 kg/cm2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
464.75
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.8000
79.97
16.66
PEON
hh
01010100060002
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
169.44
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1800
0.90
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
p2
0231010001
0.0900
0.43
4.80
MADERA TORNILLO
275.31
Equipos
hm
03012900010002
1.0000
0.8000
8.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
20.00
Partida
01.04.04.01.02
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.02.01
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f´c = 210 kg/cm2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
463.85
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.8000
79.97
16.66
PEON
hh
01010100060002
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
169.44
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
p2
0231010001
0.0900
0.43
4.80
MADERA TORNILLO
274.41
Equipos
hm
03012900010002
1.0000
0.8000
8.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

20.00
Partida
01.04.04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/VIGAS DE CIMENTACIÓN
m2/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
46.51
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
27.86
Materiales
kg
0204010008
0.3000
1.06
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
0204120001
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
17.81
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.84
27.86
HERRAMENTAS MANUALES
0.84
Partida
01.04.04.02.03
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.03.01
CONCRETO PARA SOBRECIMEINTO REFORZADO F'C 175 KG/CM2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
374.45
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0001
0.8001
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
5.0000
4.0000
66.64
16.66
PEON
100.07
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1850
0.93
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
8.0000
167.44
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
p2
0231010001
0.0833
0.40
4.80
MADERA TORNILLO
254.38
Equipos
hm
03012900010002
1.0001
0.8001
8.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0001
0.8001
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
20.00
Partida
01.04.04.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO
m2/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
46.42
12.0000
EQ.
MO.

Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
27.86
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
0204120001
0.1600
0.72
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
17.72
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.84
27.86
HERRAMENTAS MANUALES
0.84
Partida
01.04.04.03.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60EN SOBRECIMIENTO REFORZADO
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.04.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
446.18
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.8000
79.97
16.66
PEON
hh
01010100060002
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
150.76
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
274.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
4.52
150.76
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
0.5000
0.4000
4.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
20.52
Partida
01.04.04.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
61.16
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO

hh
0101010004
1.0000
1.0000
18.44
18.44
OFICIAL
41.79
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.12
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.25
41.79
HERRAMENTAS MANUALES
1.25
Partida
01.04.04.04.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60EN COLUMNAS
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.05.01
CONCRETO EN VIGAS F´c = 210 kg/cm2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
422.94
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.8000
79.97
16.66
PEON
132.08
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
274.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.96
132.08
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
15.96
Partida
01.04.04.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
63.02
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
1.0000
16.66
16.66
PEON
40.01
Materiales
kg
0204010008
0.3050
1.08
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
gal
0222140001
0.0250
2.73
109.07
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
21.01
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
2.00
40.01
HERRAMENTAS MANUALES
2.00
Partida
01.04.04.05.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.06.01
CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
345.58
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
3.0000
2.4000
39.98
16.66
PEON
73.41
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
8.0000
167.44
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
253.97
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
2.20
73.41
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
0.5000
0.4000
4.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
18.20
Partida
01.04.04.06.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
m2/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
52.55
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
33.43
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.12

Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.00
33.43
HERRAMENTAS MANUALES
1.00
Partida
01.04.04.06.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.07.01
CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F´c = 175 kg/cm2
m3/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
356.23
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.0000
66.64
16.66
PEON
94.50
Materiales
m3
02070100010002
0.5000
42.38
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
0207010006
0.1500
7.63
50.85
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
8.0000
167.44
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
248.89
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
2.84
94.50
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.6667
10.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
12.84
Partida
01.04.04.07.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO
m2/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
52.55
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
33.43
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.12
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
1.00
33.43
HERRAMENTAS MANUALES
1.00

Partida
01.04.04.07.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.08.01
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2
m3/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
404.93
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.0000
66.64
16.66
PEON
110.06
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
274.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.30
110.06
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
1.0000
0.6667
6.67
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.6667
10.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.97
Partida
01.04.04.08.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA
m2/DIA
15.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
41.69
15.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.5333
12.45
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.5333
8.88
16.66
PEON
21.33
Materiales
kg
0204010008
0.3050
1.08
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.5600
17.09
4.80
MADERA TORNILLO
19.29
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
1.07
21.33
HERRAMENTAS MANUALES
1.07
Partida
01.04.04.08.03
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO
und/DIA
1,600.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : und
3.41
1,600.0000
EQ.
MO.

Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0050
0.12
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
8.0000
0.0400
0.67
16.66
PEON
0.79
Materiales
und
02160100030003
1.0500
2.58
2.46
LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm 8 HUECOS
2.58
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
0.04
0.79
HERRAMENTAS MANUALES
0.04
Partida
01.04.04.08.04
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.09.01
CONCRETO EN CISTERNA F'C 210KG/CM2
m3/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
417.63
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.3333
31.13
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.0000
66.64
16.66
PEON
hh
01010100060002
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
125.63
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
274.90
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.77
125.63
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
0.5000
0.3333
3.33
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.6667
10.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.10
Partida
01.04.04.09.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA
m2/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
46.29
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010005
1.0000
0.6667
11.11
16.66
PEON
26.68
Materiales

kg
0204010008
0.3050
1.08
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.28
Equipos
%mo
0301010045
5.0000
1.33
26.68
HERRAMENTAS MANUALES
1.33
Partida
01.04.04.09.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNA
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.10.01
CONCRETO EN PLATEA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
m3/DIA
20.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
394.24
20.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
2.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
8.0000
3.2000
53.31
16.66
PEON
hh
01010100060002
2.0000
0.8000
18.68
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
105.42
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0500
3.78
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
275.66
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.16
105.42
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
1.0000
0.4000
4.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.4000
6.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
13.16
Partida
01.04.04.10.02
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLATEA DE CIMENTACIÓN
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92

Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11
Partida
01.04.04.11.01
CONCRETO EN ESCALERA f´c = 210 kg/cm2
m3/DIA
10.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
417.86
10.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.6000
37.36
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.8000
14.75
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
4.8000
79.97
16.66
PEON
132.08
Materiales
m3
02070100010002
0.5000
42.38
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
0207010006
0.1500
7.63
50.85
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
9.0000
188.37
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
269.82
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.96
132.08
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900030001
1.0000
0.8000
12.00
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
15.96
Partida
01.04.04.11.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA
m2/DIA
8.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
51.67
8.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
1.0000
23.35
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.5000
9.22
18.44
OFICIAL
32.57
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.12
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.98
32.57
HERRAMENTAS MANUALES
0.98
Partida
01.04.04.11.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERA
kg/DIA
220.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.59
220.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0364
0.85
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.0364
0.67
18.44
OFICIAL
1.52
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.15
1.52
HERRAMENTAS MANUALES
0.15

Partida
01.04.04.12.01
CONCRETO EN PARAPETO f'c= 175 kg/cm2
m3/DIA
14.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m3
376.32
14.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
2.0000
1.1429
26.69
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.5714
10.54
18.44
OFICIAL
hh
0101010005
6.0000
3.4286
57.12
16.66
PEON
hh
01010100060002
1.0000
0.5714
13.34
23.35
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
107.69
Materiales
m3
02070100010002
0.6500
55.09
84.75
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
02070200010002
0.5500
27.50
50.00
ARENA GRUESA
m3
0207070001
0.1840
0.92
5.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007
8.0000
167.44
20.93
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal
02221700010044
0.0400
3.02
75.50
CURADOR QUIMICO (balde 20kg)
253.97
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
3.23
107.69
HERRAMENTAS MANUALES
hm
03012900010002
0.5000
0.2857
2.86
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm
03012900030001
1.0000
0.5714
8.57
15.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
14.66
Partida
01.04.04.12.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PARAPETO f'c= 175 kg/cm2
m2/DIA
12.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : m2
46.82
12.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.6667
15.57
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
1.0000
0.6667
12.29
18.44
OFICIAL
27.86
Materiales
kg
0204010008
0.2600
0.92
3.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
kg
02041200010005
0.1500
0.67
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg
02041200010007
0.1000
0.45
4.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p2
0231010001
3.3500
16.08
4.80
MADERA TORNILLO
18.12
Equipos
%mo
0301010045
3.0000
0.84
27.86
HERRAMENTAS MANUALES
0.84
Partida
01.04.04.12.03
ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO
kg/DIA
250.0000
Rendimiento
Costo unitario directo por : kg
5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
Precio S/.
Código
Descripción Recurso
Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003
1.0000
0.0320
0.75
23.35
OPERARIO
hh
0101010004
0.5000
0.0160
0.30
18.44
OFICIAL
1.05
Materiales
kg
02040100010002
0.0500
0.18
3.56
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16
kg
0204030001
1.0500
3.74
3.56
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.92
Equipos
%mo
0301010045
10.0000
0.11
1.05
HERRAMENTAS MANUALES
0.11